**Boîtier électronique**

Pour TEMPOMATIC 4 - après février 2016

Sur secteur

Référence: **490450**

Descriptif CCTP

Boîtier électronique.

Pour TEMPOMATIC 4.

Fonctionne avec une alimentation sur secteur.

Pour TEMPOMATIC 4 datant de après février 2016

Dimensions : 61 x 45 mm, Ø 51.