**Tête à clapet 1/2 de tour**

Avec croisillon eau froide

Référence: **P296AA85**

Descriptif CCTP

Tête complète 1/2 de tour pour mélangeurs de Grandes Cuisines 5603, 5610 et 5612.

Tête à clapet avec manette eau froide.