**Piles Lithium**

Pour lavabo, douche, urinoir et WC

6V - 223 CR-P2

Référence: **990223**

Descriptif CCTP

Piles lithium.

Alimentation 6V.

Piles 223 CR-P2.

Pour boîtier électronique de lavabo, douche, urinoir et WC.

Dimensions : 35,5 x 35 x 19,5 mm.