**Brise-jet**

Pour TEMPOSTOP 2 et TEMPOMIX 2

En Hostaform® - Ø 18

Référence: **700BJ**

Descriptif CCTP

Brise-jet en Hostaform®.

Pour TEMPOSTOP 2 et TEMPOMIX 2.

Dimension Ø 18.