**Kit de rénovation mitigeur thermostatique**

Pour mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Pour eau mitigée de 30 à 60°C

Référence: **753733**

Descriptif CCTP

Kit de rénovation pour mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT.

Ancien design.

Mécanisme avec cellule thermostatique.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d’eau froide ou d'eau chaude.