**Sous-ensemble pour mélangeur mural**

Pour entraxe 150 mm

Référence: **G6493**

Descriptif CCTP

Sous-ensemble pour combinés de prélavage avec mélangeur mural.

Pour références G6432 et G6433.

Laiton chromé.

Entraxe 150 mm.