**Pochette de rénovation cartouche lavabo**

Pour TEMPOMIX lavabo mural

Temporisation ~7 s

Référence: **753796**

Descriptif CCTP

Pochette de rénovation cartouche pour TEMPOMIX lavabo mural.

Temporisation ~7 s.