**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 à levier ou TC

Temporisation ~15 s, système antiblocage AB

Référence: **743215**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP et TEMPOMIX 2 à levier ou TC.

Temporisation ~15 s.

Système antiblocage AB