**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSTOP lavabo/urinoir

Temporisation ~7 s, système antiblocage AB

Référence: **743105**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour TEMPOSTOP lavabo/urinoir.

Temporisation ~7 s.