**Distributeur de savon automatique TEMPOMATIC 4**

Distributeur de savon liquide, savon mousse ou gel hydroalcoolique

À piles, inox 304 chromé, réservoir 1L

Référence: **512046P**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural électronique.

Distributeur de savon liquide ou savon mousse ou gel hydroalcoolique.

Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Bec en inox 304 chromé.

Pompe doseuse antigaspillage.

Boitier électronique et réservoir amovible indépendants pour fixation sous le plan de vasque.

Distributeur de savon automatique : alimentation par piles.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Compatible avec gel hydroalcoolique.

Longueur de bec totale : 112 mm.

Livré avec un réservoir 1 litre.

Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.

CE.