**Distributeur de savon automatique TEMPOMATIC 4**

Distributeur de savon liquide, savon mousse ou gel hydroalcoolique

À piles, inox 304 chromé, avec tube 1,2 m

Référence: **512146P**

Descriptif CCTP

Distributeur de savon mural électronique.

Distributeur de savon liquide ou mousse ou gel hydroalcoolique.

Absence de contact manuel : détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Bec en Inox 304 chromé.

Pompe doseuse antigaspillage.

Boitier électronique indépendant pour fixation sous le plan de vasque.

Distributeur de savon automatique : alimentation par piles.

Pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Longueur de bec totale : 135 mm.

Livré avec un tube souple 1,20 m pour réservoir éloigné (non fournis).

Distributeur de savon mural automatique garanti 30 ans.

CE.